カラープリンタ・複合機 ご使用上の注意

ブラザー工業株式会社

本ファイルは、カラープリンタ・複合機のご使用上の注意点などを記載したReadmeファイルです。
本製品をご使用になる前に、必ずご一読ください。その後、このファイルは閉じてください。

(1) 印刷設定について

印刷時のドライバの設定には 「カラー/モノクロ自動切換」 「カラー」 「モノクロ」 の3種類があります。
このうち、「カラー/モノクロ自動切換」 を選択すると、カラーデータのあるページは"カラー設定"に、カラーデータの無いページは"モノクロ設定"に、ページ単位で自動的に切り替えて印刷することができます。初期設定は 「カラー/モノクロ自動切換」 となっています。

ただし、ご使用のデータが見た目はモノクロ文書であっても、ファイルとしてカラー情報を含んでいる場合にはカラーデータと判断されます。また、グレーの部分の印刷は、処理の関係上カラーデータとして判断されることがあります。
このため、カラートナーを消費したくない場合 (モノクロ印刷の際) には、ドライバで 「モノクロ」 の設定を選択することにより、ブラックトナーだけで印刷することができます。

(2) トナー寿命について

本製品にトナーカートリッジを取り付けると、次第にトナーの帯電特性が劣化していきます。
帯電特性の劣化は印刷品質に影響を与えるため、本製品ではトナーの寿命を

・使用可能なトナーが無くなった場合
・トナーが劣化した場合

の2通りで検知しており、どちらかに該当するとトナーの寿命となります。

「トナーが劣化した場合」 とは、カートリッジ内のトナーが印刷の度に繰り返し帯電されることで、その帯電特性が低下した状態を意味します。この状態での印刷は印刷品質の低下を招くため、使用可能なトナーがカートリッジ内にある場合でも、トナーカートリッジの寿命と判断されます。

また、複数色のカラートナーの交換を同時期に行なう場合には、それらのトナーの劣化が同時に進むため、同時期にトナーの寿命と判断されることがあります。

Copyright (c) 2009 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

ブラザー工業株式会社
http://www.brother.co.jp